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	Нименование под проем
	Цена руб.

	  900 * 1600
  900 * 1800
  800 * 1900
  900 * 1900
1000 * 1900
	8700

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	  900 * 2000
1000 * 2000
  700 * 2100
  800 * 2100
  900 * 2100
1000 * 2100
	8500

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	1100 * 2100
1000 * 2200
1000 * 2300
1000 * 2400
	9700

	
	

	
	

	
	

	Двери одностворчатые остеклённые, размер стекла в свету 300 * 600

	900 * 2100
1000 * 2100
	11900

	
	

	1100 * 2100
	12700

	Двери двустворчатые сплошного сечения

	1200 * 2100
	12800

	1300 * 2100
	13700

	1400 * 2100
1500 * 2100
	14900

	
	

	Двери двустворчатые остеклённые, размер стекла в свету 300 * 600

	1200 * 2100
	15200

	1300 * 2100
	15500

	1500 * 2100
	17800


Армированное стекло включает в себя сварную проволочную сетку с квадратными ячейками.
Производство Беларусь 2100х1520  резка от 680 руб. за м.кв.
Продажа по листам от 530 руб. за м.кв.
От ящика  1520х2100—28 лист(ящик89.38м.кв.)от 420 руб. за м.кв.
Его основным качеством является безопасность и огнестойкость. Если при пожаре армированное стекло трескается, армирующая сетка удержит его на себе, предотвратив распространение огня. Осколки армированного стекла не выпадут даже при условии образования нескольких разломов. Если армированное стекло испытывает механическое повреждение, оно не дробится на мелкие осколки и не рассказывается на несколько частей.

