	#
	Наименование товара (в соответствии с техническими документами)
	Описание
	Единица измерения товара

	1
	ВИНИКОР
	Грунт-эмаль винилово-эпоксидная для металлических конструкций
Грунт-эмаль ВИНИКОР применяется как самостоятельное покрытие. Она отлично подходит для производства ремонтных работ, т.к. допускает нанесение на поверхность по остаткам плотно сцепленной ржавчины и старых покрытий на основе алкидных, эпоксидных, винилово-эпоксидных эмалей и грунтовок.
Грунт-эмаль ВИНИКОР – это экономичный лакокрасочный материал для всесезонного нанесения, образующий защитное покрытие со средним сроком службы.

	кг

	2
	ВИНИКОР ЭП-1155Д
	"Эмаль на основе эпоксидной смолы и отвердителя полиаминного типа, двухупаковочная. 
Для антикоррозионной защиты в водной среде и атмосфере, металлоконструкций и мостовых ферм."
	кг

	3
	ВИНИКОР-АКРИЛ
	Грунт-эмаль однокомпонентная, на основе полиакриловых смол для защиты от коррозии и окрашивания металлических поверхностей, железнодорожного подвижного состава, а также контейнеров и других транспортных средств, металлоконструкций, инженерных сооружений, эксплуатирующихся в условиях промышленной атмосферы различных климатических районов и внутри помещений
	кг

	4
	ВИНИКОР-ЭКОПРАЙМ-01
	Грунтовка эпоксидная с ингибитором коррозии  для черных металлов.
Для антикоррозионной защиты новых и ремонтируемых металлоконструкций, в том числе с остатками плотнодержащейся ржавчины с толщиной не более 70 мкм.
Грунтовка обеспечивает высокую адгезию к окрашиваемой поверхности металла, позволяет проводить окраску по прочно держащимся остаткам старых покрытий на основе винилового, винил-эпоксидного и эпоксидного связующих. Возможно проведение окраски при отрицательных температурах. Может применяться как самостоятельное покрытие внутри помещения

	кг

	5
	ИЗОЛЭП-mastic
	Грунт-эмаль  для защиты от коррозии новых и ремонтируемых металлических конструкций. Используется в комплексных системах покрытий в качестве грунтовки или как самостоятельное покрытие.
	кг

	6
	ПЛАМКОР-02
	Огнезащитная композиция, органоразбавляемая, акриловая. Рекомендуется к применению внутри производственных и гражданских зданий и сооружений. Наносится как при положительных, так и при отрицательных (до -15 С) температурах.
	кг

	7
	ПОЛИТОН-УР (УФ)
	Эмаль акрил-уретановая  для комплексной защиты от коррозии металлических, бетонных и железобетонных конструкций в атмосфере, в том числе с высокой коррозионной активностью. Используется в качестве финишного атмосферостойкого слоя в системах покрытий на полиуретановой и эпоксидной основах. Эмаль марки Б дополнительно защищает от плесени и грибков. 
	кг

	8
	ЦИНОЛ
	"Композиция для защиты от коррозии металлических конструкций в атмосфере. Покрытие обладает стойкостью к воздействию морской и пресной воде, водных растворов солей, этиловому спирту и его водным растворам. 
ЦИНОЛ используется в качестве грунтовки под покрывные материалы в комплексных системах защиты, самостоятельного покрытия или ремонтного состава цинковых металлических покрытий."
	кг

	9
	ЦИНОТАН
	"Цинкнаполненная полиуретановая композиция для защиты от коррозии металлических конструкций, эксплуатируемых в среде с высокой коррозионной активностью. Покрытие обладает стойкостью в промышленной атмосфере, морской и пресной воде, в водных растворах солей, в нефти и нефтепродуктах. 
ЦИНОТАН может использоваться в качестве грунтовки в комплексных системах покрытий с высоким сроком службы, а также как самостоятельное покрытие."
	кг

	10
	ЦИНЭП
	Эпоксидная грунтовка для защиты от коррозии металлоконструкций в атмосфере, в том числе с высокой коррозионной активностью. Покрытие устойчиво к проливам морской и пресной воды, водных растворов солей, нефти и нефтепродуктов. ЦИНЭП может использоваться как грунтовка в комплексных системах защиты от коррозии, так и в качестве самостоятельного антикоррозионного покрытия.
	с




