НЕВАТОН
	МК47   30100 Руб.
	Конденсаторный стереомикрофон для записи по системе XY. Два двухмембранных преобра зо вателя с углом разворота от 0° до 90°.Номинальный диапазон частот 20 – 20000 Гц. Чувствительность  20 мВ/Па. Уровень эквивалентного звукового давления, обусловленный собственным шумом 12 дБА. Предельное звуковое давление 135 дБ.

	MK48
  30100 Руб. 
	Конденсаторный стереомикрофон для записи по системе XY. Два двухмембранных преобразователя с углом разворота от 50° до 140°. Номинальный диапазон частот 20 – 20000 Гц.  Чувствительность  20 мВ/Па. Уровень эквивалентного звукового давления, обусловленный собственным шумом 12 дБА. Предельное звуковое давление    135 дБ.       

	MK49C
 20200 Руб
	Конденсаторный универсальный микрофон. Эластичная подвеска преобразователя. Характеристика направленности кардиоида. Номинальный диапазон частот 20 – 20000 Гц. Чувствительность 10 мВ/Па. Уровень эквивалентного звукового давления, обусловленный  собственным шумом 16 дБА. Предельное звуковое давление    140 дБ. 

	MK49O  

 20200 Руб
	Конденсаторный универсальный микрофон. Эластичная подвеска преобразователя. Характеристика направленности круг. Номинальный диапазон частот 20 – 20000 Гц. Чувствительность 15 мВ/Па. Уровень эквивалентного звукового давления, обусловленный  собственным шумом 16 дБА. Предельное звуковое давление    140 дБ.

	MK51
 24500 Руб
	Конденсаторный микрофон с переключаемой характеристикой направленности (круг, кардиоида, широкая кардиоида, восьмерка).Двухмембранный преобразователь среднего дмаметра 24 мм. Номинальный диапазон частот 20 – 20000 Гц. Чувствительность 12 мВ/Па. Уровень эквивалентного звукового давления, обусловленный  собственным шумом 17 дБА. Предельное звуковое давление      140 дБ.

	МКЭ400
  6900 Руб
	Ненаправленный миниатюрный микрофон, изготовленный по технологии "back-electret". Студийный звук при малых размерах. Номинальный диапазон частот 20 – 20000 Гц. Чувствительность 10 мВ/Па. Уровень эквивалентного звукового давления, обусловленный  собственным шумом 24 дБА. Предельное звуковое давление 132 дБ. 

	MK401
  21500 Руб
	Направленный конденсаторный микрофон. Гиперкардиоидная диаграмма направленности. Номинальный диапазон частот 40 – 20000 Гц. Чувствительность 25 мВ/Па. Уровень эквивалентного звукового давления, обусловленный  собственным шумом 18 дБА. Предельное звуковое давление 134дБА.       

	MK403
  13800 Руб
	Конденсаторный микрофон граничного слоя. Плоская форма при малых размерах. Характеристика направленности полусфера. Номинальный диапазон частот 20 – 20000 Гц.  Чувствительность 20 мВ/Па. Уровень эквивалентного звукового давления, обусловленный  собственным шумом 18 дБА. Предельное звуковое давление 132 дБ.     

	MK404
  25300 Руб
	Конденсаторный стереомикрофон на одном двухмембранном преобразователе большого диаметра 28 мм. Для записи по системе XY. Включаемая обрезка низких частот. Диаграмма направленности две кардиоиды на 180º. Номинальный диапазон частот 20 – 20000 Гц. Чувствительность  14 мВ/Па. Уровень эквивалентного звукового давления, обусловленный  собственным шумом 12 дБА. Предельное звуковое давление 134 дБ. 

	MK416
  27200 Руб
	Конденсаторный микрофон с переключаемой характеристикой направленности (круг, кардиоида, широкая кардиоида, восьмерка). Двухмембранный преобразователь большого диаметра 33 мм. Чувствительность 15 мВ/Па. Уровень эквивалентного звукового давления, обусловленный  собственным шумом 14 дБА. Предельное звуковое давление 140 дБ. 

	MK420
  20300 Руб
	Конденсаторный микрофон, характеристика направленности кардиоида. Двухмембранный преобразователь среднего диаметра 24 мм. Номинальный диапазон частот 20 – 20000 Гц.  Чувствительность 12 мВ/Па. Уровень эквивалентного звукового давления, обусловленный  собственным шумом 14 дБА. Предельное звуковое давление 135 дБ.                                                                                 

	MK440
  23300 Руб
	Конденсаторный микрофон, характеристика направленности кардиоида. Двухмембранный преобразователь большого диаметра 33 мм. Номинальный диапазон частот 20 – 20000 Гц. Чувствительность 15 мВ/Па. Уровень эквивалентного звукового давления, обусловленный  собственным шума 12 дБА. Предельное звуковое давление 135 дБ.                                                 


192241, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 52                               
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E-mail:nevatonmics@mail.ru     www.nevatonmics.ru                                                                     
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